Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Mobilne studio fotograficzne

I. Sprzęt rejestrujący i oświetleniowy
	Lp.
	Nazwa sprzętu i model
	Szt.

	1
	Lampa błyskowa: Profoto Pro-D3 1250
+ Futerał w zestawie
	3

	2
	Wyzwalacz radiowy: Profoto Connect Pro Canon
	1

	3
	Nakładka rozpraszająca światło: Profoto Softbox 3×4′ Silver
	3

	4
	Nakładka rozpraszająca światło: Profoto Softbox Octa 4′ Silver
	3

	5
	Statyw oświetleniowy: Manfrotto 1004BAC Master
	3

	6
	Aparat fotograficzny: Canon EOS R5 Mark II
	1

	7
	Obiektyw szerokokątny: Canon RF 15–35 mm f/2.8L IS USM
	1

	8
	Obiektyw uniwersalny: Canon RF 24–70 mm f/2.8L IS USM
	1

	9
	Obiektyw makro: Canon RF 100 mm f/2.8L Macro IS USM
	1

	10
	Karta pamięci: SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 256 GB
	1

	11
	Czytnik kart pamięci: Lexar CFexpress Type B USB 3.2 Gen2 Reader
	1

	12
	Filtr polaryzacyjny: Marumi CPL Super DHG 82 mm. Dwa egzemplarze, osobno do obiektywów 15–35
	2

	13
	Filtr polaryzacyjny: Marumi Prime Plasma Sputtering CPL 67 mm, kod FILMARMCPL67P
	1

	14
	Filtr UV: Marumi EXUS II UV 82 mm. Dwa egzemplarze do obu obiektywów zmiennoogniskowych.
	2

	15
	Filtr UV: Marumi EXUS II UV 67 mm.
	1

	16
	Dysk SSD: SanDisk Extreme Portable 4 TB USB-C; IP55, do 1050 MB/s odczytu.
	1

	17
	Czasza modelująca: Profoto Zoom Reflector White, bagnet Profoto (jedna na każdą lampę Pro
	3

	18
	Obiektyw makro: Venus Optics Laowa 90 mm f/2.8 Ultra Macro APO, Canon RF. Parametry: pełna klatka, apochromatyczna konstrukcja optyczna, ręczna ostrość i przysłona, powiększenie 2:1, minimalna odległość ostrzenia 20,5 cm, masa 619 g.
	1

	19
	Akumulator Canon LP-E6P
	2

	20
	Karta pamięci: SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 256 GB
	1


II. Osprzęt stanowiskowy i transportowy
	Lp.
	Nazwa sprzętu i model
	Szt.

	1
	Statyw fotograficzny (nogi): Manfrotto MT055XPRO3, 3-sekcyjny, aluminiowy, bez głowicy
	1

	2
	Głowica przekładniowa: Manfrotto 410 Junior, płytka 410PL / RC4
	1

	3
	Namiot fotograficzny: GlareOne sześcian 80 cm z pokrowc
	1

	4
	System mocowania tła: Manfrotto 1314B
	1

	5
	Wzorzec kolorystyczny: Calibrite ColorChecker Passport Photo 2
	1

	6
	Plecak fotograficzny: Lowepro Pro Trekker BP 550 AW II
	1

	7
	Torba na statywy oświetleniowe: Manfrotto LBAG110
	1

	8
	Torba transportowa na osprzęt: Godox CB-06
	1

	9
	Panel składany: V-Flat World Foldable V-Flat Kit 2.0, czarny/biały (komplet dwóch paneli)
	1

	10
	Blenda fotograficzna: GlareOne Bounce Board 5w1 110 cm (srebrna, złota, biała, czarna, dyf
	2

	11
	Ekran dyfuzyjny na ramie: GlareOne White Flag 75 × 90 cm, kompl
	2

	12
	Pierścień mocowania statywu i adapter Canon E(B)
	1


III. Specyfikacja funkcjonalna i odnośniki zakupowe
Moduł I — sprzęt rejestrujący i oświetleniowy

Lampa błyskowa — równomierne oświetlanie zabytków — Profoto Pro-D3 1250
Opis techniczny: 1250 Ws, zasilanie sieciowe, regulacja energii, LED
Wyzwalacz radiowy — zdalne sterowanie lampami — Profoto Connect Pro Canon
Opis techniczny: Sterowanie trzema lampami, TTL/HSS, Profoto AirX;
Nakładka rozpraszająca światło — równomierne oświetlenie dużych powierzchni — Profoto Softbox 3×4′ Silver
Opis techniczny: Prostokątny 90 × 1
Nakładka rozpraszająca światło — oświetlenie obiektów przestrzennych — Profoto Softbox Octa 4′ Silver
Opis techniczny: Ośmiokątny Ø120 cm;
Statyw oświetleniowy — ustawianie lamp na wysokości — Manfrotto 1004BAC Master
Opis techniczny: Udźwig 9 kg; wysokość do 366 cm; amortyzacja
Aparat fotograficzny — wysokorozdzielcza rejestracja muzealiów — Canon EOS R5 Mark II
Opis techniczny: Pełna klatka 45 MP, RAW, mocowanie RF,
Obiektyw szerokokątny — fotografowanie wielkogabarytowych zabytków — Canon RF 15–35 mm f/2.8L IS USM
Opis techniczny: Zakres 15–35 mm, f/2.8,
Obiektyw uniwersalny — zasadnicza dokumentacja obiektów — Canon RF 24–70 mm f/2.8L IS USM
Opis techniczny: Zakres 24–70 mm, f/2.8, autofokus
Obiektyw makro — fotografowanie detali i sygnatur — Canon RF 100 mm f/2.8L Macro IS USM
Opis techniczny: Powiększenie do 1,4:1; autofokus
Karta pamięci — zapis plików RAW — SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 256 GB
Opis techniczny: Nośnik CFexpress B 256 GB do głównego gniazda
Czytnik kart pamięci — import zdjęć CFexpress Type B — Lexar CFexpress Type B USB 3.2 Gen2 Reader
Filtr polaryzacyjny — ograniczanie odbić na dużych obiektach — Marumi CPL Super DHG 82 mm. Dwa egzemplarze, osobno do obiektywów 15–35
Filtr polaryzacyjny — ograniczanie refleksów w makro — Marumi Prime Plasma Sputtering CPL 67 mm, kod FILMARMCPL67P
Filtr UV — ochrona obiektywów podczas pracy terenowej — Marumi EXUS II UV 82 mm. Dwa egzemplarze do obu obiektywów zmiennoogniskowych.
Filtr UV — ochrona obiektywu do fotografowania detali — Marumi EXUS II UV 67 mm.
Akumulator zapasowy — Canon LP-E6P (2 szt.).
Opis techniczny: Oryginalny akumulator kompatybilny z EOS R5 Mark II. https:/
Karta pamięci zapasowa — zabezpieczenie ciągłości zapisu — Karta pamięci Sandisk CFexpress Typ B Extreme Pro 128GB 1700MB/s N
Opis techniczny: Dodatkowy nośnik 256
Dysk SSD — wykonywanie zapasowej kopii zdjęć w terenie — SanDisk Extreme Portable 4 TB USB-C; IP55, do 1050 MB/s odczytu.
Czasza modelująca — ukierunkowanie i regulacja rozsyłu światła — Profoto Zoom Reflector White, bagnet Profoto (jedna na każdą lampę Pro
Obiektyw makro — dokumentacja drobnych detali w skali 2:1 — Venus Optics Laowa 90 mm f/2.8 Ultra Macro APO, Canon RF.
Opis techniczny: pełna klatka, apochromatyczna konstrukcja optyczna, ręczna ostrość i przysłona, powiększenie 2:1, minimalna odległość ostrzenia 20,5 cm, masa 619 g.

Moduł II — osprzęt stanowiskowy i transportowy
Statyw fotograficzny (nogi) — stabilne ustawienie aparatu — Manfrotto MT055XPRO3 (bez głowicy).
Głowica przekładniowa — precyzyjne ustawianie kadru — Manfrotto 410 Junior (płytka 410PL / RC4).
Namiot fotograficzny — ograniczanie niepożądanych refleksów przy dokumentowaniu mniejszych obiektów — GlareOne sześcian 80 cm z pokrowcem
System mocowania tła — rozstawienie mobilnego stanowiska — Manfrotto 1314B
Opis techniczny: Dwa statywy, regulowana belka do ok. 298 cm i torba
CALIBRATE Display Pro HL oraz wzorzec kolorystyczny ColorChecker Passport Photo 2 — porównywalna rejestracja kolorów
Opis techniczny: Wzorzec barwny i karta szarości
Plecak fotograficzny — zabezpieczony transport aparatu i optyki — Lowepro Pro Trekker BP 550 AW II
Opis techniczny: 40 l; regulowane przekładki
Futerał lampy — ochrona w transporcie — Profoto Pro Monolight Case 330637
Opis techniczny: Trzy futerały fabryczne
Torba na statywy oświetleniowe — transport trzech podpór — Manfrotto LBAG110
Opis techniczny: Pokrowiec na 3 statywy 1004BAC, ok. 110 cm. htt
Torba transportowa na osprzęt — mobilne przechowywanie akcesoriów — Godox CB-06
Opis techniczny: Torba usztywniana, koła, przegrody
Panel składany — ograniczanie odbić i kontrola kontrastu — V-Flat World Foldable V-Flat Kit 2.0, czarny/biały (komplet dwóch paneli)
Blenda fotograficzna — odbijanie, pochłanianie i dyfuzja światła — GlareOne Bounce Board 5w1 110 cm (srebrna, złota, biała, czarna,dyfuzor)
Ekran dyfuzyjny na ramie — niezależne rozpraszanie światła przed czaszą bez mocowania na lampie — GlareOne White Flag 75 × 90 cm, komplet
Pierścień mocowania statywu i adapter Canon E(B) – adapter do stabilizacji konstrukcji do fotografii macro - Przeniesienie punktu podparcia z korpusu aparatu na osiowy pierścień obiektywu eliminuje naprężenia bagnetu, obniża środek ciężkości zestawu na głowicy i drastycznie zwiększa sztywność konstrukcji podczas wykonywania serii zdjęć makro.

